污水处理站消毒药剂需求：

1、医院使用的加药装置是二氧化氯发生器，分A和B两个加药桶。二氧化氯主要有效成分为：**二氧化氯丙二酸法A剂含量不低于48%±4.8%,B剂为配套活化剂，五步碘量法含量9%、0.9%。**

规格要求：A剂1kg/桶或袋、5kg/桶或袋，B剂1kg/桶或袋、5kg/桶或袋。

消毒标准：医院污水专用消毒药剂，可杀灭大肠杆菌、沙门氏菌和志贺氏菌。

2、聚合氯化铝(PAC)俗称絮凝剂，含量不低于**30%**，规格要求：25kg/袋，需易溶于水，用于污水杂质絮凝沉淀。

3、需提供产品合格证、检验报告以及消毒药剂的备案信息。