
手术动力系统技术参数

主机

（一）主机具备微电脑控制平台，可进行故障诊断和保护技术。
（二）额定电压：100-240V。
（三）手柄链接可自动识别。

（四）主机配备冷却系统功能。 

（五）主机可选配小体骨钻、骨锯及刨削功能。

（六）产品通过CE安全认证，企业通过CMD医疗器械质量管理体系认证。

二、脚踏

（一）主机配脚踏开关，脚踏开关线缆长≥3m。

（二）脚踏可进行无极调速，脚踏可切换功能可控制注水。

（三）脚踏需满足不低于IPX8防水等级，具备防滑、防侧翻功能。

三、微电机

（一）微电机需使用无碳刷电机， 峰值输出功率不低于150W， 最高转速不低于40000r/min；

（二）需配备自动冷却系统，噪音小。

颅骨钻手柄

（一）体积小，重量小，轻质合金材料制造，表面抗氧化； 

（二）握持舒适，轻巧方便，操控性强；

（三）转速≥0-1500r/min，可高温高压消毒；

五、颅骨铣手柄

（一）体积小，重量小，轻质合金材料制造，表面抗氧化；

（二）配置可360°旋转护靴；

（三）转速≥40000r/min，可高温高压消毒；

六、磨钻手柄

（一）体积小，重量小，轻质合金材料制造，表面抗氧化；

（二）有锁定功能，防止任意旋转，适合精细手术操作；

（三）最高转速≥80000r/min，急停时间＜0.2s，可高温高压消毒。
