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输尿管肾镜（标准镜）参数:   
（1）蓝宝石镜片，柱状镜体，图像无扭曲，平面图像，超广角；
（2）12°光学视管，工作直径：8/9.8Fr.，工作通道：5Fr. ,工作长度430mm；
（3）镜内是光学纤维，允许镜微曲；可气熏、浸泡、高温高压消毒；
（4）目镜符合ISO标准；

输尿管肾镜(细镜)技术参数：
（1）蓝宝石镜片，柱状镜体，图像无扭曲，平面图像，超广角；
（2）5°光学视管，6/7.5Fr.，工作长度430mm；
（3）可气熏、浸泡、高温高压消毒；
（4）目镜符合ISO标准。











