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1.检测通道：1个。
2.检测时间：单项≤3min。
3.电源：AC220,50Hz；内置电池可移动使用。
4.操作界面：彩色显示触摸屏。
5.检测方式：使用移液器或定量采血管加样，插入试剂卡后，自动扫描条码自动开始检测。
6.检测项目：PT/APTT/TT/FIB/ACT 。
7.外接通讯：支持LIS连接、电脑连接、外置打印机连接、WIFI、蓝牙。
8.样本要求：静脉血全血。

