一键报警装置安装及监控系统升级改造

项目需求

一、项目内容

勐海县人民医院一键报警装置安装项目包含在院区内所有科室及重点部位安装一键报警装置，报警信息集中反馈到警务室，警务室内一键报警装置并与公安机关联网。监控系统升级改造项目必须保证对所有监控信息存储时间达到90天并对清晰度不达标的摄像头进行更换。

项目需求

(一）一键报警装置需求

1、在性能上要求：

（1）系统应具备高准确性的报警探测能力及完善的警情复核能力，较少误报带来的影响，提高报警管理效率；

（2）系统应具有较强的环境适应性，能满足多种安防环境需求；

（3）系统应具备全面的报警防护能力，保证报警事件的及时感知与迅速处理；

（4）系统应具备灵活的联动能力，以提高系统的安防能力和自动化程度；

（5）系统应具备完善的远程控制能力，以满足各种应急预案的自定义设计。

2、一键报警系统应该具备以下功能要求：

(1)网络传输功能

一键报警设备应支持有线和3G/4G无线网络传输，满足不同的网络环境，对前端的报警事件实现秒级响应，显示出报警快、响应快、出警快的优势。

(2)多协议接入

一键报警设备应支持GB28181标准协议，并且要支持EHOME平台接入。

(3)多行业协同管理

一键报警设备应支持双网口，实现同时在医院内网和公安网中传输信息，实现双向报警同时收到报警信息，在各场所内部形成大联防系统，实现一呼百应。

（4）语音对讲功能

一键报警设备应支持双向语音对讲功能，实现前端报警点与接警中心的双向对话。

（5）视频功能

一键报警设备自带摄像头，对报警场景、报警人进行图像抓拍和实况播放。

（6）报警联动、视频弹出功能

当接警中心接到前端报警信息后，平台自动弹出实况，并且能通过预设方式自动调用视频或者声音信息进行报警复核，并触发录音录像，系统支持与其他警用业务系统进行报警联动。

（二）监控系统升级改造需求

1、在医院内部重要区域安装视频监控装置，监视及回放图像能清楚辨别进出人员的体貌特征。

2、对于导医台、收费处等室内重要位置安装语音采集及高清视频采集装置，能清楚辨别人员动作细节及声音。

3、医疗纠纷调解室应安装高清视频采集、语音采集等设备，能清晰辨别医患纠纷调解时的现场情况，并与其他系统或装置结合，对录像能进行便捷回放。

4、门诊楼、住院楼等走廊和通道可根据实际情况安装视频监控装置，监视及回放图像可以清楚辨别进出人员的体貌特征。

   5、视频监控升级项目必须保证对全院287个摄像头监控信息存储时间达到90天并对清晰度不达标的摄像头进行更换。

6、更换原有1号楼、2号楼、3号楼、4号楼视屏监控显示器，改为LED显示屏。

7、更换2号楼监控室内静电地板135块。
