消防设施维保项目需求
一、项目内容

勐海县人民医院消防设施维护保养包含（勐海县人民医院主院区、康复二病区、医学美容门诊部、勐海县人民医院传染病医院），消防系统维护与保养工程主要包含：火灾自动报警联动系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、防火分隔设施、消防泵房供水系统巡检、加压泵及附属设备设施、应急照明及疏散指示系统、灭火器等。

二、项目要求

供应商应具有消防设施维修保养资质证书，具有丰富的修理保养阅历及良好的社会信誉，消防设施修理保养人员要持有消防维保执业证书，在维保当地有固定维修人员，发现故障能及时响应。

供应商依照法律法规、技术标准和执业准则，开展建筑消防设施修理保养技术效劳活动，对修理保养质量负责。

三、维护保养要求

1.依据《中华人民共和国消防法》等相关规定,每月进行一次认真细致的系统巡检保养,并出具真实具体的维护保养报告书。
2.故障响应时间

	故障状况
	响应时间
	故障排解时间
	备注

	一般故障
	≤4小时
	≤12小时
	

	严峻故障
	≤2小时
	≤10小时
	

	漏水等紧急故障
	≤1小时
	≤8小时
	


3.维护保养要做到每月定期系统维护保养,每年做一次第三方消防检测并提供检测报告。

4.维保单位要在监控中心建立修理保养档案,对维保修理记录进行整理归档。

5.对故障零部件供给充分的临时备件,保障消防设施能够在紧急状态下发挥作用;对故障零部件确需更换的,向招标方提出建议和报价,并出示更换部件报废证明。

附件一：

	勐海县人民医院消防系统数量明细表

	序号
	设系统名称
	设备名称
	数量

	1
	火灾自动报警系统

小


	火灾感烟探测器
	2074

	
	
	火灾感温探测器
	83

	
	
	手、消动报警按钮
	492

	
	
	火灾报警控制器
	4

	
	
	区域显示器
	37

	
	
	火灾声光报警器
	168

	
	
	消防广播
	130

	
	
	消防电梯
	19

	
	
	消防对讲电话
	15

	
	
	七氟丙烷
	4

	
	
	气体灭火控制器
	2

	
	
	控制模块
	180

	2
	自动水喷淋灭火系统
	洒水喷头
	2086

	
	
	喷淋泵
	10

	
	
	消火栓泵
	10

	
	
	气压稳压装置
	5

	
	
	水泵接合器
	11

	
	
	湿式报警阀组
	9

	
	
	末端水装置
	39

	
	
	水流指示器
	33

	3
	消防室内外消火栓系统
	室内消火栓
	228

	
	
	室外消火栓
	6

	4
	防火门和防火卷帘及消防排烟系统
	防火门
	139

	
	
	防火卷帘
	7

	
	
	机械送风机
	3

	
	
	机械排烟机
	3

	5
	应急照明和疏散指示系统
	消防应急灯具
	503

	
	
	消防标志灯具
	485


