勐海县人民医院电梯维保项目需求

维保范围

	序号
	电梯位置
	电梯品牌
	电梯数量
	备注

	1
	2号楼
	莱茵电梯
	4台
	12层

	2
	4号楼
	莱茵电梯
	1台
	3层

	3
	5号楼
	莱茵电梯
	7台
	13层

	4
	康复二病区
	快客电梯
	1台
	5层，2025年2月维保期到

	5
	传染病院
	三菱电梯
	8台
	5层6台，2层2台，其中2台为标本运输机


服务要求

1、维保单位的资质要求：电梯维保单位应具各相关资质和技术能力，且应符合国家相关法律法规的要求。维保单位应拥有专业的技术人员和维保设备，并按照国家标准进行维保，保证年检合格。

2、维保周期要求。电梯维保周期应按照国家有关标准规定执行，一般每半月一次、季度一次、半年一次、和年度一次。不同维保周期的内容不同，电梯维保内容应包括：电梯的机房、井道、轿厢、门套、门锁、门扇、门锁钩、对重、导轨。限束器、行程开关、缓冲器、电气控制柜、照明等部位的检查和维护。同时，还应定期进行电梯安全保护装置测试和维护。

3、维保记录：为方便监管和管理，每次维保都必须有详细的维保记录。维保记录包括维保时间、维保人员、维保内容，维保结果的信息。

4、在勐海城区内有驻点，并提供24小时应急服务（包含电梯故障维修），电梯困人或故障时，接到电话15分钟内赶到现场进行处理。

5、维保单位按照2024年版的电梯维护保养规则（TSGT5002—2024）规定要求，维保期间必须落实现场安全防护措施，以保证施工安全；每半年进行一次应急演练，以提高应对突发事件的能力；每年至少一次安全事故隐患排查，并提供书面材料；每年至少一次电梯使用安全教育培训，保证电梯安全使用，确保电梯无安全事故隐患。

6、配合电梯使用单位电梯年检工作，包含电梯年度自检、年检（检测）申报，年检（检测）配合。
三、维保内容

除曳引机、钢丝绳、变频器三个主要电梯部件以外电梯维护保养所需耗材，包含电梯曳引机及导向轮润滑油、导轨润滑油；包含电梯轿厢及井道照明灯具更换；包含电梯机房、井道、轿厢顶部、底坑的卫生清洁及材料等。

