激光脉冲工作站手柄参数需求
1、 品名
[bookmark: _GoBack]激光脉冲工作站手柄（光子嫩肤仪手柄）
2、 型号规格
需匹配以色列飞顿激光脉冲工作站Harmony XL使用
3、 功能需求
开展光子嫩肤项目，针对肌肤进行激光治疗，达到细嫩皮肤的功效
4、 参数需求
波长：570-950nm，波长上限≤950nm
最小能量密度：≤5/cm2
最大能量密度：≤30J/cm2
光斑：≤3cm2
重复频率：≤2/3Hz
适应症：色素治疗
5、 其他要求
    提供的手柄必须是原厂家生产的全新产品。
