牙科治疗椅征询功能需求

1.体位调节  

多向电动调节：可电动控制椅背倾斜角度（通常0°90°）、座椅高度、头枕位置，适应不同治疗需求（如检查、手术、儿童治疗等）。  

记忆功能：预设常用体位（如检查位、手术位），一键切换，提升效率。  

超低体位：方便老年或行动不便患者上下椅位。

2.操作台集成  

三用枪（水/气/雾）：用于冲洗、干燥或吹气。  

器械接口：连接高速手机、慢速手机、洁牙机等，需支持快速更换。  

器械托盘：可调节位置，方便医生取用工具。

3.卫生与安全

抗菌材料：椅面、头枕等接触部位采用抗菌涂层或无缝设计，避免细菌滋生。  

防渗透材质：防止血液、唾液渗入内部结构，降低交叉感染风险。

4.自动清洁系统  

水路消毒功能：防止管道内细菌滋生（如臭氧或紫外线消毒）。  

防回吸设计：避免唾液、血液倒流污染器械。

5.紧急安全功能  

急停按钮：突发情况下一键复位椅位。  

断电手动复位：停电时可通过手动泵或机械装置降低椅位。

6.患者舒适性

人体工学设计：符合脊柱曲线的靠背、加厚软垫，减少长时间治疗的不适。头枕“可调角度，适配不同体型患者。

7.医生操作辅助

无影灯集成：亮度与色温可调，避免阴影干扰，确保视野清晰。  

强弱吸唾器：及时清除唾液、血液、碎屑，保持术野干燥。  

自动排液功能：减少手动清理频率。

8.脚控开关  

医生可通过脚踏控制椅位升降、灯光、器械启停，解放双手。

9.外科手术支持  

大角度仰卧（接近平躺），适配长时间手术需求。  

额外器械挂架或助手位接口。

