黄疸仪设备参数

1.可对早产儿进行黄疸测量，直接读取血清总胆红素值的无创检测设备。

2.测量原理：双光程测量双波长的光学浓度差来确定皮下组织的黄度，适合所有肤色条件。

3.光源：冲氙弧灯，灯炮使用寿命长（大于等于15万次测量）。

4.中文触屏操作;用点阵式中文触摸屏为操作界面。

5.重量：≤210克（包括内置电池）。

6.无需一次性耗材，无需用户校准。

7.具备数据存储功能；可储存≥100个患者的数据。

8.内置电池;充电，充满电至少可测量≥250次。

9.有两种单位可选：g/dL, μmol/L（可切换）。

10.测量范围大； 0.0~25.0 mg/dL 或 0~425 μmol/L

11.精度高；误差范围小于等于1.5mg/dL 或25.5μmol/L

12.可预设平均次数，并自动计算平均值

