台式裂隙灯
一、参数需求
1.光学设计类型:平行夹角式或交角式
2.总倍率：至少具备10x 、16x两种
3.目镜倍率：≥10x
4.瞳距范围：至少包含55mm-75mm
5.屈光度可调：至少±6D
6.裂隙宽度：0mm-12mm连续可调（至少包含以上区间）
7.裂隙高度：1mm-12mm连续可调（至少包含以上区间）
8.裂隙角度：0°-180°可旋转
9.▲光斑直径：至少包含φ0.2，φ3，φ5，φ10mm
10.照明光源：卤钨灯泡
二、配置需求
采购产品包含下列配件，供应商中标后须按下列配件清单提供相应配件：
[bookmark: _GoBack]（1）光学体 1 套
（2） 升降台 1 套
（3）电源盒 1 个
（4） 腮托 1 个
（5） 防尘罩 1 个
（6） 对焦棒 1 根
（7）目镜 2 个
（8）滤色片 4 片 隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片各1片
（9）专用椅 1 把
全自动电脑验光仪 
一、全自动追踪测量、采用旋转棱镜测量技术 
二、技术参数
显示屏：彩色液晶显示器
打印：热敏打印机
外置数据连接：RS232/蓝牙
功 率：100-240V AC,50/60Hz，75VA
三、屈光度测量参数
视标：自动云雾图
顶点距（VD）：0，12，13.5，15mm
球镜度：-25.00D~+22.00D（0.12/0.25D步长）
柱镜度：-10.00D~ +10.00D （0.12/0.25D步长）
轴位：0~180°（1°步长）
最小测量瞳孔直径：2.0mm
瞳距测量：10~85 mm
四、角膜曲率测量参数 
角膜曲率半径：5~10mm（0.01mm步长）
角膜屈光度：33.75D ~67.50D（0.12/0.25D步长）
角膜散光度：-15.00D ～ +15.00D（0.12/0.25D步长）
轴位：0°～180°（1°步长）
角膜直径：2～12mm
五、配置要求
主配置要求;电脑验光仪（内置打印机有自动切纸功能）。
其他配置;电动升降台、升降圆凳2个、热敏纸、插线板、防尘罩等。
肺功能仪
一、检测范围
1.肺活量测定：VC，TV，ERV，IRV，IC，MV，RR。
2.用力肺活量测定：FVC，FEV.1，FEV.2，FEV.3，PEF，V75，V50，V25，V50/V25，V25/H， FEV.1%，FEV.2%，FEV.3%，MMF。
3.最大通气量测定：MVV，BSA，MVV/BSA。
4.气道反应性实验。 
5.支气管扩张剂使用前后。
二、相关要求
1.通过ISO9001的质量认证和中国医疗仪器行业的ISO13485论证。
2.设备使用年限不低于6年。

