宫腔镜技术参数
采购数量：3条宫腔镜。

2.主体镜工作长度：205-210mm ，外径：≤6.0mm，视向角30°，镜头端应为水滴形无创头。

3.镜体采取不锈钢材料，宫腔镜采取高清光学玻璃、光纤，带有方向标，蓝宝石镜头。

4.镜、鞘一体化。独立、持续对流式进、出水通道的设计,与主体镜连体。

5.主镜可360°旋转，进、出水通道不受旋转影像。

6.器械通道双重密封装置(密封帽+全自动开合磁性水阀)。

7.喇叭型器械导向槽。

8.器械工作长度：≥ 400mm、器械直径：≤2.0mm
9.手柄带波轮可360度旋转。
10.器械不同规格不同颜色，镜体不同规格不同颜色，规格辨别更加的便捷。

11.手柄与钳杆可分拆硬性器械，损坏后可单独更换，钳杆带专用清洗通道，符合国家灭菌要求。

