勐海县人民医院精神病院区改造方案征询
严格遵循《精神专科医院建设标准》（建标176-2016）、《精神专科医院建筑设计规范》（GB 51058-2014），同步符合消防、卫健、院感、安防等部门验收标准，改造后完成执业许可证变更。

精神专科院区总体要求：

1.交通便利、远离噪声、污染源；

2.院区设围墙、门禁、监控全覆盖；

3.室外设置康复活动场地、绿化、步道；

4.消防、无障碍、门禁、安防、应急通道齐全；

5.病区设置普通病房、抢救室、ICU（现有设施）、护士站（居中、视野好）、医生办公室、值班室、治疗室、处置室、用餐间、开水间、污物间、洗涤间、医护卫生间、病房卫生间等。
二、核心安全防护要求（底线标准）

1. 建筑防护

门窗：防冲击材质，窗户加装限位器（开启≤10cm），封闭病区门窗一键管控。
墙面地面：全区域无锐角，墙角做≥30mm圆弧处理，墙面防撞高度≥2.4m，地面防滑、耐磨、防磕碰、墙面墙角软包或圆角防护。
卫生间：无任何可吊挂点位，门朝外开，配备防撞扶手，无尖锐配件。
2. 电气安全

封闭区插座安装高度≥2.0m，灯具采用吸顶/嵌入式，管线全部暗装，配电箱、医疗气体终端上锁，双回路供电+自备应急电源，保障关键区域不间断供电。
3. 消防安防

耐火等级达标，疏散通道畅通，消火栓置于医护监管区域，封闭病区全覆盖监控、一键报警，出入口设门禁，实现24小时监管。
三、功能布局与动线要求

1. 分区设置：封闭病区、开放病区、隔离观察室严格分离，配套护士站、治疗室、康复活动室、污物间；
2. 动线规划：医患分流、洁污分流、人车分流，门诊实行单向诊疗流线，避免交叉穿行；
3. 康复空间：预留室内外康复活动区域，室外加装安全围栏，保证通风采光与监管视野。
四、装修与院感要求
1. 装修风格简洁温馨，避免刺激性色彩，整体环境舒缓减压；
2. 装修材料抗菌、易消毒、耐磕碰，符合医疗院感标准；
3. 室内温度适配：病房20℃、诊疗区域18℃，优先自然通风。
五、智能化与配套要求
1. 护士站可集中管控病区照明、门禁、监控，配备应急呼叫系统；
2. 预留医疗设备、信息化升级接口，管线布局合理；
3. 康复区、诊疗区配套基础康复、治疗设施，安装位置符合安全监管要求。
六、改造验收流程
1. 前期：现状隐患排查→方案设计报批→资质审核

2. 中期：分区域施工→同步院感、安防管控

3. 后期：消防、卫健、安防联合验收→证照变更→投入使用

计划改造建筑情况

改造地址为勐海县人民医院感染性疾病科勐海乡分院区，占地面积为3258.64平方米，院区内共有三栋房屋，一栋为收治肺结核住院楼共2层，建筑面积为941.62平方米（其中，二层2人间共计10间病房，1楼包含2020年疫情期间建设的重症新冠病房1间1床）、二栋为职工住宿楼共3层，建筑面积为683.37平方米、三栋为收治肺结核住院楼共1层，建筑面积为215.31平方米（其中2人间病房有6间，6人间病房1间，包含2020年疫情期间建设的负压病房一间2床，该栋建筑因年限久远且长期未使用，如要重新投入使用，需对房屋结构及安全作房屋使用评估），三栋建筑面积合计：1840.3平方米，病房数共计：19间，病床数共计：40床。
