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1.▲信创虚拟化软件采用非OEM，非基于开源OpenStack的国产自主可控技术，提供投标产品开源代码率小于2%的三方测试机构盖章证明文件。
2.▲为体现信创虚拟化高并发特性，可在2分钟内完成100台云主机批量创建，提供第三方测试报告。（提供具有CMA资质的第三方权威测试机构的测试报告复印件加盖公章）
3.信创虚拟化须支持物理机高可用，当出现宿主机故障时，其上运行的虚拟机会自动疏散至其他正常的节点并运行，保障业务的连续性。
4.信创虚拟化支持虚拟机故障恢复，需要保证虚拟机故障恢复时间≤60秒（提供具有CMA资质的第三方权威测试机构的测试报告复印件加盖公章）
5.▲为适应以后信创建设需求，信创虚拟化需要兼容X86、ARM、LoongArch 和SW64等四种架构的八类平台环境（Intel、AMD、海光、鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯、申威）。（提供具有CMA资质的第三方权威测试机构的“一云多芯 IaaS 平台能力检验证书及检验报告”加盖公章）。
6.▲API支持程度，满足后续二次开发和集成要求，信创虚拟化支持任意界面一键开启API调用请求实时查看功能，能够在产品页面直接显示调用的API，并可根据API请求类型进行分类查看，提高二次开发效率。（提供产品功能截图并加盖公章）
7.提供虚拟机弹性伸缩功能，根据对虚拟机CPU使用率、内存使用率进行监控，按照既定策略动态增加或减少虚拟机数量；支持对弹性伸缩组虚拟机进行健康检查，自动隔离不健康云主机；每次触发弹性伸缩策略后进行消息通知，支持查看伸缩记录。（提供产品功能截图并加盖公章）
8.外挂存储全功能适配，为保证平台架构的灵活性和扩展，平台需支持FC-SAN、IP-SAN、本地存储、NFS、NVME-oF、Ceph、Vhost、CBD存储等不同存储接口，并提供对虚拟卷的全生命周期管理能力，实现从创建、挂载、备份到删除的生命周期管理。（提供产品功能截图并加盖公章）
9.提供不限授权数量的网络虚拟化功能，二层网络须提供VLAN、VXLAN、PVLAN 等组网模式，三层网络提供扁平网络、VPC 网络、公有网络等架构，同时提供虚拟防火墙、安全组、弹性IP、共享带宽等网络服务功能。（提供产品功能截图并加盖公章）
10.平台稳定性，为保障信创虚拟化稳定可靠运行，尽早识别潜在问题和风险，支持健康检查功能，分析风险点并生成可下载的检查报告。同时，信创虚拟化应支持用户直接在产品界面以图文形式提交优化建议，方便用户反馈问题和建议。（提供产品功能截图并加盖公章）
11.信创虚拟化创建的虚拟机兼容适配现有市场上主流国内外操作系统，包括Windows、CentOS、RedHat、SUSE、Ubuntu、FreeBSD、银河麒麟、统信、深度等，提供官网兼容性列表证明链接并截图盖章，兼容性列表支持快速检索并导出列表。（提供产品功能截图或兼容性证明并加盖公章）
12.便于用户运维，信创虚拟化需支持自动化运维服务，用户可在UI界面上创建XML文件，并加载/卸载到云主机上，实现定制配置和功能扩展，支持使用脚本库，集中存储和管理自动化脚本文件，在云主机内运行脚本，可完成一系列自动化任务。（提供产品功能截图并加盖公章）
13.为保障及时有效的发现业务运行问题，信创虚拟化须支持从云主机内部获取监控数据，支持主流Linux/Windows以及国产操作系统云主机的内部负载实时监控，且支持自定义阈值、周期、次数、方式的自动报警功能，报警通知对象支持邮箱、短信、Webhook、SNMP Trap、钉钉、企业微信、飞书、Microsoft Teams等多种报警通知模式。（提供产品功能截图并加盖公章）
14.▲信创虚拟化支持跨大版本无缝升级，升级期间业务无感知，虚拟机长Ping无丢包，且升级过程不超过15分钟（提供具有CMA资质的第三方权威测试机构的测试报告复印件，包含首页和结论页并加盖公章）
15.软件终身免费升级，提供三年原厂 7*24小时金牌服务。
16.软件需与昆仑KunLun2280服务器-鲲鹏920适配。
