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1、 监护仪支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创血压的同时监测，同时具有专业的血流动力学，能够图形化显示监测参数，体现参数之间的关系。
2、 血流动力学模块可以测定动脉压、心输出量CO、心脏指数CI、胸内容量指数ITBI、每搏量等数据，能够动态、连续测量心输出量、后负荷和容量反应性。

