勐海县人民医院院内树木移栽及绿化优化项目需求
 
一、项目概况
（一）项目背景
为进一步优化医院院内绿化布局，消除树木根系对建筑及设施的潜在安全隐患，提升院区环境美观度与实用性，现对院内部分树木进行移栽调整，并同步完善绿化景观，特发布本招采需求。
（二）项目地点
主院区：勐海县人民医院院内（1号楼门口、4号楼喷泉池周边区域）
分院区：勐海县人民医院勐海乡分院指定绿化区域
（三）项目周期
自合同签订之日起30日历天内完成全部移栽、种植及养护工作（含养护期验收）。
二、具体工作内容
（一）树木移栽工作
1. 1号楼门口凤凰木移栽
①、对1号楼门口的凤凰木进行专业起苗、打包、运输，移栽至4号楼前喷泉池旁指定位置，确保树木成活率。
②、移栽过程需严格遵循园林树木移栽规范，做好断根、土球保护、支撑固定、浇水保湿等关键工序，避免损伤建筑及周边设施。
2.4号楼喷泉池旁琴叶榕移栽
①、对4号楼喷泉池旁的4株琴叶榕进行整体起苗、打包，运输至勐海乡分院指定绿化区域完成移栽。
②、针对琴叶榕浅根性、喜湿润的特性，制定专项移栽方案，重点防范根系损伤，确保移栽后正常生长，同时避免移栽过程中对喷泉池结构、防水层造成破坏。
（二）绿化补植与优化
1. 1号楼门口补植
①、移除原凤凰木后，在1号楼门口区域补植矮小易打理、适应性强、观赏性佳的花木（如三角梅、小叶栀子、金叶女贞等），要求植株高度不超过1.5米，便于日常维护且不遮挡建筑标识、通行视线。
②、补植需符合医院绿化景观设计要求，做到层次分明、色彩协调，与周边建筑风格匹配。
2. 移栽区域配套绿化
①、对凤凰木、琴叶榕移栽后的裸土区域进行平整、覆土，补植地被植物（如麦冬、沿阶草），防止水土流失。
②、勐海乡分院琴叶榕移栽区域需同步完善周边绿化，做好排水、支撑及防护设施，提升分院绿化品质。
（三）养护与验收
1. 养护期要求：所有移栽树木及补植花木需提供6个月养护期，养护期内负责浇水、施肥、病虫害防治、支撑加固等工作，确保移栽树木成活率≥95%，补植花木成活率100%。
2. 验收标准：养护期满后，由医院组织验收，存活植株生长健壮、无明显病虫害，绿化区域整洁美观，设施无损坏，视为验收合格。
三、资质要求
1. 投标人须具备城市园林绿化工程专业承包资质或相应的园林工程施工能力，拥有3年以上树木移栽及绿化施工经验。
2. 项目负责人须具备中级及以上园林相关专业职称，且有类似树木移栽项目施工管理经验。
3. 投标人需提供近2年内同类树木移栽（含大型乔木移栽）的成功案例证明（合同或验收报告）。
4. 具备完善的施工安全管理体系，能确保施工期间医院正常诊疗秩序不受影响，无安全事故发生。
四、其他要求
1. 施工期间需做好现场围挡、安全警示，避开医院就诊高峰时段作业，减少噪音、扬尘污染。
2. 所有移栽、种植工作需符合《城市园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ 82）等国家及地方相关标准。
3. 投标人需结合现场实际情况，制定详细的施工方案、应急预案及养护计划一并提交。
4. 项目费用包含苗木起挖、运输、移栽、补植、养护、人工、机械、安全防护等全部费用，医院不再另行支付其他费用。
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