勐海县人民医院零星工程施工队项目需求
一、工程范围（零星工程）：

- 建筑修缮：墙面修补、地面修复、门窗维修、防水补漏、屋面局部维修、墙体粉刷、踢脚线、吊顶维修更换；

- 水电维修：照明线路改造、插座开关更换、给排水管道维修、阀门更换、地漏改造、洁具维修更换；

- 装饰改造：局部隔断、门窗，防护扶手安装、简易防护栏、标识底座、零星装饰修复；

- 配套：井盖更换、台阶修补、防滑处理、护栏维修；

- 其他：满足医院应急抢修、临时改造、维保配套的小型工程（不含大型基建、专项消防、大型医用专项工程）。单项工程设置5万元以内上限

二、供应商资格基本要求：
1. 具备独立法人资格，持有有效的营业执照，安全生产许可证；

2. 具备建筑工程施工总承包相应资质；涉及水电、消防零星改造的，需配套相关作业人员持证；

3. 具有较好的工程业绩等；

4. 项目负责人、施工人员具备相应上岗证（电工、焊工等特种作业人员必须持证上岗）；

5. 无失信被执行人、重大质量安全事故记录，无政府采购严重违法失信行为；

6. 能满足医院24小时应急抢修响应要求。

三、响应时效

1.根据医院特殊性与应急性，施工队伍应急响应时间在15-60分钟以内响应，4小时内到场处置；一般性修缮响应时间在24小时以内。
2. 施工管理（医院特殊要求）

- 遵守医院院感管理规定，进入病区施工做好防尘、降噪、围挡、垃圾管控；

- 控制施工时间，病区尽量避开患者休息时段，减少噪音；

- 施工人员统一着装、登记、持证出入，服从医院安保、后勤管理；

- 做好成品保护，保护医疗设备、墙面、地面、管线，损坏照价赔偿。

3. 质量与安全

- 按国家现行施工规范施工，完工后满足使用功能；

- 涉及动火作业的应提前向管理部门申请动火作业备案；
- 落实安全生产，做好现场防护，施工期间发生安全事故及甲方损失的全部由施工单位承担；

- 完工清理现场，建筑垃圾清运出场，保持院区整洁。

4. 质保要求

- 各分项工程竣工验收合格起，质保期不少于1年；防水类工程质保不少于5年；质保期内出现质量问题免费返修。

四、报价与结算要求
1. 采用框架+综合单价模式，供应商提供全套零星工程综合单价清单；

2. 新增清单外项目，按信息价、市场询价协商确认单价，报医院后勤/采购部门审批；

3. 结算方式：单项完工验收合格，按实际发生工程量审计结算或第三方造价结算；

4. 报价包含：人工、材料、机械、运输、垃圾清运、安全文明施工、管理费、利润、税费等全部费用，医院不再另行支付其他费用。

五、资料报送要求
1. 每次施工前：简易施工方案、工程量清单、报价单，经医院确认后方可开工；

2. 完工提交：竣工照片、工程量签证单、验收记录、竣工资料；

3. 所有签证必须医院后勤、使用科室共同现场确认签字。

六、考核与淘汰机制

- 医院建立年度项目履约考核；

- 出现响应不及时、施工质量差、多次投诉、院感不达标、安全隐患等情况，按合同扣罚履约保证金，情节严重直接终止定点合同，取消后续参选及续签资格。

